附件1：

项目基本情况表

| **项目名称** | **建设单位** | **建设地点** | **环评机构** | **项目概况** | **主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施** | **公众参与情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东九联禽业养殖有限公司兴宁罗浮浮北养殖场改扩建项目 | 广东九联禽业养殖有限公司 | 兴宁市罗浮镇浮北村筛米塘 | 广东标诚生态环境科学研究有限公司 | 本项目为养殖场改扩建项目，占地57805.70m2。本项目新增3座育雏鸡舍，同时利用原有18座鸡舍及办公等建筑设施，更新改造原有鸡舍设备，并新增燃气锅炉用于鸡舍冬季供暖。本项目饲养方式采用育雏与育成集约化饲养方式，最大化利用鸡舍，改扩建后建设规模达到年出栏469万只肉鸡（最大存栏39.888万只）。 | 一、严格实行雨污分流，做好废水的收集处理工作。二、项目产生的各类废气应采取相关措施处理后达标排放。三、选用低噪设备，采取消声隔音，合理安排工作时间，加强绿化带种植管理。通过阻隔吸附、距离衰减等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。四、项目固体废物分类处置，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 | 项目公示期间，未收到附近相关居民和单位投诉。 |
| 广东九联禽业养殖有限公司兴宁叶塘麻岭背养殖场改扩建项目 | 广东九联禽业养殖有限公司 | 兴宁市叶塘镇北塘村麻岭背 | 广东标诚生态环境科学研究有限公司 | 本项目为养殖场改扩建项目，占地27189.6m2，利用现有8座鸡舍及办公等建筑设施，更新改造现有鸡舍设备，并新增燃气锅炉用于鸡舍冬季供暖。本项目通过增加养殖密度，育雏、育成同时进行的生产模式，增加出栏批次以增加年出栏数量，改扩建后建设规模达到年出栏172万只肉鸡（存栏14.63万只）。 | 一、严格实行雨污分流，做好废水的收集处理工作。二、项目产生的各类废气应采取相关措施处理后达标排放。三、选用低噪设备，采取消声隔音，合理安排工作时间，加强绿化带种植管理。通过阻隔吸附、距离衰减等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。四、项目固体废物分类处置，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 | 项目公示期间，未收到附近相关居民和单位投诉。 |
| 广东九联禽业养殖有限公司兴宁叶塘下中养殖场改扩建项目 | 广东九联禽业养殖有限公司 | 兴宁市叶塘镇下中村驶牛坑 | 广东标诚生态环境科学研究有限公司 | 本项目为养殖场改扩建项目，占地22756m2，利用现有6座鸡舍及办公等建筑设施更新改造现有鸡舍设备，同时新增燃气锅炉用于鸡舍冬季供暖。本项目饲养方式采用育雏与育成集约化饲养方式，最大化利用鸡舍，改扩建后建设规模达到年出栏128万只肉鸡（存栏10.88万只）。 | 一、严格实行雨污分流，做好废水的收集处理工作。二、项目产生的各类废气应采取相关措施处理后达标排放。三、选用低噪设备，采取消声隔音，合理安排工作时间，加强绿化带种植管理。通过阻隔吸附、距离衰减等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。四、项目固体废物分类处置，生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。 | 项目公示期间，未收到附近相关居民和单位投诉。 |