附件1：

**项目基本情况**

| **项目名称** | **建设单位** | **建设地点** | **环评机构** | **项目概况** | **主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴宁市守元矿业有限公司军营高岭土矿分公司年产5万吨陶瓷用高岭土生产线扩建项目 | 兴宁市守元矿业有限公司 | 兴宁市水口镇邹洞村军营 | 深圳市瑞元生态环保有限公司 | 采矿区扩建范围由5个拐点圈定，扩建后矿区面积不变，仍为0.1522k㎡，扩建后开采深度不变，仍为+375m~+250m。扩建后矿山生产规模为5万吨/年，生产加工产品为高岭土原矿5万t/a。项目总投资409.34万元，其中环保投资50万元。 | 一、严格做好废水的收集处理工作。二、项目产生的废气应采取相关措施处理后达标排放。三、项目应选用低噪设备，通过消声隔音，合理安排工作时间等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。四、项目应严格落实固体废物分类管理措施。 |