附件1：

**项目基本情况**

| **项目名称** | **建设单位** | **建设地点** | **环评机构** | **项目概况** | **主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴宁市兴益建材加工有限公司新建年产20万吨的机制砂项目 | 兴宁市兴益建材加工有限公司 | 兴宁市龙田镇凉伞村西坑塘石惊寨 | 潮州市司南环保技术有限公司 | 项目占地面积为8014.14平方米，建筑面积为600平方米，主要建设办公综合用房、宿舍，购置鄂式破碎机、振动给料机、反击破碎机、振动筛、轮式洗砂机等设备设施，安装机制砂生产线1条，机制砂年产量20万吨。项目总投资800万元，其中环保投资20万元。 | 一、严格做好废水的收集处理工作。二、项目产生的废气应采取相关措施处理后达标排放。三、项目应选用低噪设备，通过消声隔音，合理安排工作时间等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。四、项目应严格落实固体废物分类管理措施。 |