附件1：

**项目基本情况**

| **项目名称** | **建设单位** | **建设地点** | **环评机构** | **项目概况** | **主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅州市诚港建材科技有限公司高岭土加工年产30万吨水洗泥、50万吨水洗沙新建项目 | 梅州市诚港建材科技有限公司 | 梅州市兴宁市径南镇荷六坪(维伟矿业矿区北方地磅房对面) | 梅州森淼环保科技有限公司 | 本项目位于广东省梅州市兴宁市径南镇荷六坪(维伟矿业矿区北方地磅房对面)，占地面积7000㎡，建筑面积2500㎡。主要建设年加工处理高岭土矿1条，配套建  设有原料堆场、成品堆场、环保工程等设施。项目建成后，总产能水洗泥30万吨、水洗沙50万吨。总投资2000万元，其中环保投资为100万元。 | 一、严格落实水污染防治措施。  二、项目产生的废气应采取相关措施处理后达标排放。  三、项目应选用低噪设备，通过消声隔音，合理安排工作时间等措施，确保厂界噪声可以达到相关标准要求。  四、项目应严格落实固体废物分类管理措施。 |